<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="46.025" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="0" x2="46.025" y2="42.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.025" y1="42.535" x2="0" y2="42.535" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.535" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>2</text>
<text>2013/10/17</text>
<text>VR-PCB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pot2">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610G">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; two level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="KRD">
<packages>
<package name="RCAJ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,3">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.3 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="pot2" package="3RP/1610G" value=""/>
<element name="CN1" library="KRD" package="RCAJ" value="RCAJ"/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CN2" library="KRD" package="RCAJ" value="RCAJ"/>
<element name="H1" library="holes" package="3,3" value="MOUNT-HOLE3.3"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,3" value="MOUNT-HOLE3.3"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,3" value="MOUNT-HOLE3.3"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,3" value="MOUNT-HOLE3.3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1-1"/>
<contactref element="R1" pad="2-1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1-3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2-3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1-2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2-2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
